{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Foglio1","Foglio2","Foglio3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,7],[6,0,6,7],[13,0,13,7],[21,0,21,7],[48,2,48,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Spett.le                                                                AMMINISTRAZIONE COMUNALE di FELTRE       Piazzetta delle Biade n° 1      32032 FELTRE (bl)"]
["Art.","Descrizione","Misura  /  cm.","Prezzo","UM","Q.tà","Importo","NOTE"]
["FORNITURA E POSA IN OPERA"]
[1,"PORTA DI ENTRATA: SERRAMENTO 2 ANTE DI LARICE LAMELLARE 3 STRATI  CON FINITURA TRASPARENTE LATO ESTERNO E TINTA RAL 9010 BIANCO PURO LATO INTERNO. APERTURA: INTERNA A SX+RICEVENTE. GUARNIZIONI: GRIGIE. FERRAMENTA: CISA. VETROCAMERA DI SICUREZZA: 4X3/3.1 LOWE+16 SSP ARGON+4/4.2 LOWE (SP. 30 MM UG 1.1) VALORE TRASMITTANZA TERMICA: 1.38 W/M2K. VALORE ISOLAMENTO ACUSTICO: 35 (-1;-5) DB. MANIGLIA INTERNA/ESTERNA: CON CHIUSURA A CILINDRO DI SICUREZZA","1450X2470",null,"N°",1,0,"DEVE AVERE LE MEDESIME CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DELLA PORTA ESISTENTE"]
[2,"CHIUDIPORTA: BRACCIO A SLITTA CISA SERIE C1611 PER PORTE FINO A KG 120",null,null,"N°",1,0,"SOLO SU ANTA PRINCIPALE DELLA PORTA DI ENTRATA"]
[3,"PARASPIFFERI SOTTOPORTA A INCASSO",null,null,"N°",2,0,"SU ENTRAMBRE LE ANTE DELLA PORTA DI ENTRATA"]
["FORNITURA E POSA IN OPERA"]
[4,"PORTA SUL RETRO: SERRAMENTO 1 ANTA DI LARICE LAMELLARE 3 STRATI  CON TINTA RAL 9010 BIANCO PURO LATO INTERNO ED ESTERNO. APERTURA: DX A BANDIERA. GUARNIZIONI: GRIGIE. FERRAMENTA: CISA. VETROCAMERA DI SICUREZZA: 1X3/3.1 LOWE+16 SSP ARGON+4/4.2 LOWE (SP. 30 MM UG 1.1) VALORE TRASMITTANZA TERMICA: 1.25 W/M2K. VALORE ISOLAMENTO ACUSTICO: 36 (-1;-5) DB MANIGLIA ESTERNA: CON CHIUSURA A CILINDRO DI SICUREZZA","1010X2100",null,"N°",1,0,"DEVE AVERE LE MEDESIME CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DELLA PORTA ESISTENTE"]
[5,"CHIUDIPORTA: BRACCIO A SLITTA CISA SERIE C16-EN5 PER PORTE FINO A KG 100",null,null,"N°",1,0]
[6,"MANIGLIONE ANTIPANICO A 3 PUNTI DI CHIUSURA ORIZZONTALI: CISA SERIE EFAST COLORE ROSSO",null,null,"N°",1,0]
[7,"PARASPIFFERI SOTTOPORTA A INCASSO",null,null,"N°",1,0]
[8,"FERMAPORTA AMMORTIZZATI",null,null,"N°",1,0]
[9,"SOPRALUCE: TELAIO FISSO DI LARICE LAMELLARE 3 STRATI  CON TINTA RAL 9010 BIANCO PURO LATO INTERNO ED ESTERNO. VETROCAMERA DI SICUREZZA: 1X3/3.1 LOWE+16 SSP ARGON+4/4.2 LOWE (SP. 30 MM UG 1.1) VALORE TRASMITTANZA TERMICA: 1.26 W/M2K. VALORE ISOLAMENTO ACUSTICO: 36 (-1;-5) DB","1010X1200",null,"N°",1,0,"DEVE AVERE LE MEDESIME CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DEL SOPRALUCE ESISTENTE"]
[]
[10,"RIMOZIONE VECCHIE PORTE E SMALTIMENTO ",null,null,"N°",1,0]
[11,"RIFINITURE DI TUTTE LE OPERE MURARIE INCLUSA TINTEGGIATURA",null,null,"N°",1,0]
[]
[null,"TOTALE MERCE E LAVORI",{"$nulls":4},0]
[null,"TOTALE IVA 22%",null,null,null,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ",0]
[null,"TOTALE OFFERTA",{"$nulls":4},0]
[]
["NB tutte le misure sono indicative. Verificare in cantiere prima di presentare l'offerta","NB tutte le misure sono indicative. Verificare in cantiere prima di presentare l'offerta"]
{"$rows_empty":19}
["PORTA RETRO + SOPRALUCE FISSO INCLUSO   PORTA SUL DAVANTI LATO ESTERNO              PORTA SUL DAVANTI LATO INTERNO"]
[null,"PORTE DA SOSTITUIRE"]
[]
[null,null,"Tabella da utilizzare per presentazione offerta."]
[null,null,"(La tabella è già predisposta con formule)"]
[]
[null,null,"TIMBRO ","FIRMA"]
[null,null,"(OBBLIGATORI)"]
[]
[null,null,"______________________"]
[null,"Data lì, _____________________(obbligatoria)"]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}