{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Foglio1","Foglio2","Foglio3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":44,"n_cols":5,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[72,0,72,4],[73,0,73,4],[1,0,2,4],[5,0,5,4],[3,0,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["COMUNE DI OSIO SOTTO \nProvincia di Bergamo"]
[]
["OFFERTA DITTA GIP.PE UNIPERSONALE S.R.L. DI OSIO SOPRA  ALLEGATA ALLA DET. N° 666 DEL 11.08.2016"]
[]
["LAVORI PER ANTISFONDALLEMENTO SOFFITTI E TINTEGGIATURA PRESSO SCUOLA VIA LIBERTA' "]
[null,"Fornitura e posa in opera di controsoffittatura, antisfondellamento, da realizzarsi con lastre di gesso rivestito REI, spessore 15 mm., avviatate ad un orditura metallica da 50x27 mm ancoratta alla soletta con barre filettate e ganci a scatto, Nell'intercapedine, tra la soletta e la struttura dovrà essere inserito un pannello in polistirene da 2 cm. E' altresì compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti, al fine di ottenere una superficie pronta a ricevere al tinteggiatura finale :  ","Quantita' mq.","Prezzo","Totale"]
[null,"Superfici :"]
[null,"Sala stampa - Piano Terra :",8,49,392]
[null,"Segreteria Ufficio - Piano Terra :",40,49,1960]
[null,"Corridoio - Piano Terra :",11,49,539]
[null,"Bagno Insegnanti - Piano Primo :",3.7,49,181.3]
[null,"Aula - Piano Primo :",44,49,2156]
[null,"Aule / Parziale - Piano Primo :",19,49,931]
[null,"Corridoio - Piano Primo :",19.3,49,945.7]
[null,"Aula Informatica - Piano Primo :",54,49,2646]
[null,"Aula di sostegno - Piano Primo :",24,49,1176]
[null,"TOTALE",null,null,10927]
[null,"Pitturazione a due riprese, su superfici interne, in intonaco civile o lisciate a gesso, sia su veccheie pareti già tinteggiate che su nuove pareti già preparate e isolate : utilizzo di pitture a base di capolimeri vinilversatici ad alata traspiribilità ed idrorepellenza :"]
[null,"Superfici :"]
[null,"Sala stampa - Piano Terra :",103,3.3,339.9]
[null,"Segreteria Ufficio - Piano Terra :",103,3.3,339.9]
[null,"Corridoio - Piano Terra :",11,3.3,36.3]
[null,"Bagno Insegnanti - Piano Primo :",23,3.3,75.9]
[null,"Aula - Piano Primo :",109,3.3,359.7]
[null,"Aule / Parziale - Piano Primo :",19,3.3,62.7]
[null,"Corridoio - Piano Primo :",19.3,3.3,63.69]
[null,"Aula Informatica - Piano Primo :",133,3.3,438.9]
[null,"Aula di sostegno - Piano Primo :",72,3.3,237.6]
[null,"TOTALE",null,null,1954.59]
[null,"Assistenza elettrica : smontaggio e rimontaggio corpi illuminanti :"]
[null,"Segretaria Ufficio - Piano Terra :",1,90,90]
[null,"Bagno Insegnanti - Piano Primo :",1,15,15]
[null,"Aula - Piano Primo :",1,70,70]
[null,"Aula/Parziale - Piano Primo :",1,30,30]
[null,"Aula Informatica :",1,80,80]
[null,"Aula di sostegno :",1,50,50]
[null,"TOTALE",null,null,335]
[]
[null,"               TOTALE  EURO - A BASE  D'ASTA",null,null,13216.59]
[]
[null,"Ribasso offerto dalla Ditta pari al 2% sul suddetto importo a base d'asta per un importo di affido pari ad Euro 12.952,26.="]
[]
[null,"    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -  F.TO  ARCH. DELLA PUPPA MANLIO"]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}