{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Tabella1","Tabella2","Tabella3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Tabella1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,3],[10,0,10,3],[2,0,2,3],[12,0,12,3],[3,6,3,9],[14,0,14,3],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[1,0,1,3],[3,0,3,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["COMUNE DI OSIO SOTTO (BG)"]
["RIPRISTINO MARCIAPIEDE VIA MONTE GRAPPA CIV. 21"]
["OFFERTA DITTA SANGALLI S.P.A. ALLEGATA ALLA DETERMINA N° 1015 DEL 09.11.2017"]
["Denominazione commerciale","Quantità","Prezzo ","Totale"]
["01) Rimozione e successiva riposa di cordoli in c.l.s. previo taglio stradale;                                                                                                                ","ml. 10","   €. 36,00 "," €.          360,00  "]
["02) Demolizioone di sottofondo in c.l.s. compreso carico e trasporto alle PP.DD.;                                                                                                                ","mq. 11","€. 16,50",181.5]
["03) Formazione di nuovo massetto per marciapiede in c.l.s. dosaggio cemento 200 kg/mc. Spessore 10 cm ;                                                                                                                ","mq. 11","€.20,50","€.           225,50"]
["04) Formazione di gradini in lastre di porfido posate ad opus incertum, compreso malta di allettamento e sottofondio in c.l.s. : Dimensioni gradino circa cm.150 x cm. 40./ compresa nella realizzazione sia la pedata che l'alzata;                                                                                                                "," n° 2 a corpo",null,1300]
["05) Formazione di tappettino d'usura spessore 3 cm. su marciapeide : il lavoro doovrà essere fatto a mano superfice d'intervento circa 15 mq.;                                                                                                                ","a corpo",null," €.         450,00"]
["IMPORTO COMPLESSIVO NETTO A BASE D'ASTA PARI AD EURO 2.517,00.="]
[]
["Ribasso offerto dalla Ditta pari al 0,6% per un importo di affido pari ad Euro 2.501,90.="]
[]
["IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -   F.TO ARCH. DELLA PUPPA MANLIO'"]

{"sheet":"Tabella2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Tabella3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}