{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Tabella1","Tabella2","Tabella3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Tabella1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,3],[3,0,3,3],[1,0,1,3],[4,0,4,3],[22,0,22,3],[13,0,13,3],[2,0,2,3],[4,6,4,9],[21,0,21,3],[17,0,17,3],[16,0,16,3],[19,0,19,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["COMUNE DI OSIO SOTTO (BG)"]
["ISTITUTO SCOLASTICO CAMPUS"]
["Offerta Ditta Idraulica Zanoli di Osio Sotto allegata alla det. n° 1025 del 10.11.2017  "]
["SOSTITUZIONE LINEE AMMALORATE IMPIANTO RISCALDAMENTO/E RELATIVI ALLACCI E SISTEMAZIONE SCARICHI INTERNI ACQUE NERE E BIANCHE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO CAMPUS : MENSA"]
["Denominazione commerciale","Quantità","Prezzo ","Totale"]
["Fornitura e posa  di tubo pre isolato DN 63 e cuffie di giuntura ;","80 ml.",55,"€. 4.400,00"]
["Ricerca perdite con strumento specializzato ;",1,"€. 550,00","€. 550,00"]
["Fornitura e posa di tubazione provvisoria DN 50 zincata, manicotti e giunti speciali ed isolante per ripristino dalle tubazioni nuove  a quelle esistenti;"," 40 ml.","€. 17,50","€. 700,00"]
["Totale a base d'asta soggetto a ribasso ",null,null,"€. 5.650,00"]
["Manod'opera per ripristino delle tubazioni o 140 e o 40 in H.T. di scarico poste in corrispondenza del vespaio della mensa: il lavoro deve essere svolto entrando prevalentemente nel vespaio dell'impiantistica, posto sotto la pavimentazione esistente/Plesso sezione Mensa , ed avente un'altezza di cira 80 cm. ;  Utilizzo di n° 2 operai qualificati - Riferimento prezzo manod'opera Bollettino Camera di Commercio di Bergamo anno 2014 .","ore max. previste 24,00","€. 22,80","  €. 547,20"]
["Manod'opera per taglio e smontaggio tubazioni in ferro , poste nel cunicolo, in numero di 4  e per una lunghezza di circa 20 ml. cadauna, scarico completo impianto e ricarico, assistenza per ricerca perdite, smaltimento tubazioni vecchie ad impianti autorizzati, assistenza alle operazioni di saldatura e ripristino isolante tubazioni : il lavoro di cui  sopra deve essere svolto entrando prevalentemente nel vespaio dell'impiantistica, posto sotto la pavimentazione esistente/Plesso sezione Mensa , ed avente un'altezza di cira 80 cm. ;  Utilizzo di n° 2 operai qualificati - Riferimento prezzo manod'opera Bollettino Camera di Commercio di Bergamo anno 2014 .","ore max. previste 72,00","€. 22,80","  €. 1.641,60"]
["Totale non soggetto a ribasso ",null,null,"  €. 2.188,80"]
["IMPORTO COMPLESSIVO NETTO A BASE D'ASTA PARI AD EURO 5.650,00.="]
[]
["Ribasso offerto dalla Ditta pari al 10% per un importo di affido pari ad Euro 5.085,00.= "]
[]
["IMPORTO COMPLESSIVO NETTO NON SOGGETTO A RIBASSO - PARI AD EURO 2.188,80.="]
[]
["Importo complessivo di affido pari ad Euro 7.273,80.="]
[]
["IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -   F.TO ARCH. DELLA PUPPA MANLIO "]

{"sheet":"Tabella2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Tabella3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}