{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Tabella1","Tabella2","Tabella3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Tabella1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":4,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,6,4,9],[22,0,22,3],[18,0,18,3],[17,0,17,3],[20,0,20,3],[3,0,3,3],[1,0,1,3],[4,0,4,3],[23,0,23,3],[16,0,16,3],[2,0,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["COMUNE DI OSIO SOTTO (BG)"]
["ISTITUTO SCOLASTICO CAMPUS"]
["Offerta Ditta P.M. di Mangili Egidio di Curnasco di Treviolo (Bg) allegata alla determina n° 717 del 16.08.2017"]
["LAVORI IN ECONOMIA :  SOSTITUZIONE RADIATORI AMMALORATI E RELATIVI ALLACCI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO CAMPUS : SEZIONI SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA ED INFANZIA"]
["Denominazione commerciale","Quantità","Prezzo ","Totale"]
["Fornitura di radiatori in alluminio 600/14 elementi",4,176,"€. 704,00"]
["Fornitura di radiatori in alluminio 700/8 elementi",1,"€. 111,10","€. 111,10"]
["Fornitura di radiatori IRSAP TESI 3 765/20 elementi",3,"€.  300,80 ","€. 902,40"]
["Fornitura Materiale di montaggio ( Blister, valvole, detentori, staffe, raccordi per modifiche )","a corpo cad./ x n° 8 radiatori","€. 60,00","€.    480,00"]
["Fornitura di Boiler Elettrico LT 80 orizzontale","n° 1","€. 145,00","€. 145,00"]
["Fornitura di Coppia Tasselli","n° 1","€. 7,00","€. 7,00"]
["Fornitura di coppia flessibili","n° 1","€. 10,50","€. 10,50"]
["Totale a base d'asta soggetto a ribasso ",null,null,"€. 2.360,00"]
["Manod'opera per smontaggio radiatori e boiler, scarico completo impianto e ricarico, montaggio nuovi radiatori e Boiler, modifica attachi e smaltimento materiale : il lavoro per la modifica degli attacchi ed i nuovi allacci deve essere svolto entrando prevalentemente nel vespaio dell'impiantistica, posto sotto la pavimentazione esistente/Plessi sezione Infanzia e Primaria, ed avente un'altezza di cira 80 cm. ;  Utilizzo di n° 2 operai qualificati - Riferimento prezzo manod'opera Bollettino Camera di Commercio di Bergamo anno 2014 .","ore max. previste 48,00","€. 22,80","  €. 1.094,40"]
["Totale non soggetto a ribasso ",null,null,"  €. 1.094,40"]
["IMPORTO COMPLESSIVO NETTO A BASE D'ASTA PARI AD EURO 2.360,00.="]
["Ribasso offerto dalla Ditta pari al 5% sul suddetto importo a base d'asta per un importo di affido pari ad Euro 2.242,00.= "]
["IMPORTO COMPLESSIVO NETTO NON SOGGETTO A RIBASSO - PARI AD EURO 1.094,40.="]
[]
["Importo complessivo di affido pari ad Euro 3.336,40.="]
[]
["IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -  F.to  ARCH. DELLA PUPPA MANLIO "]

{"sheet":"Tabella2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Tabella3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}