{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["COMPUTO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"COMPUTO","index":0,"n_rows":59,"n_cols":7,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ufficio Tecnico del Comune di Palù"]
["Lavori di realizzazione parcheggi in via Roma"]
["COMPUTO METRICO ESTIMATIVO"]
[]
["Numero progr.","Codice art. ","Descrizione dei lavori","Unità misura","quantità ","prezzo unitario","totale"]
[]
[]
[1,"1","Demolizione pavimento esistente in cubetti di porfido effettuato con mezzo meccanico, compreso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale.","mq",223,11,2453]
[]
[2,"2","Demolizione di pavimento in cls armato compreso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale.","mq",223,14,3122]
[]
[3,"3","Lievo e recupero di cordoli in porfido esistenti.","ml",60,30.5,1830]
[]
[4,"4","Posa in opera di cordoli in porfido recuperati compreso tagli necessari e letto di posa in calcestruzzo.","ml",60,49,2940]
[]
[5,"5","Fornitura e posa in opera di nuovi cordoli in porfido come esistenti compresi di letto di posa in calcestruzzo.","ml",20,103,2060]
[]
[6,"6","Fornitura e stesa di stabilizzato certificato secondo regolamento CE 89/106 steso con miniescavatore e a mano per sistemazione fondo compresa la formazione delle pendenze e la compattazione con rullo.","mq",170,5.5,935]
[]
[7,"7","Fornitura e stesa getto in calcestruzzo per base in porfido sp. 12/15 compresa fornitura e posa di rete elettrosaldata.","mq",170,21.8,3706]
[]
[8,"8","Fornitura e posa in opera di cubetti di porfido 6-8 come esistenti compresa la formazione delle pendenza, la sigillatura con boiacca e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.","mq",107,95.2,10186.4]
[]
[9,"9","Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC Ø160 compreso di scavo e rinfianco.","ml",20,32.1,642]
[]
[10,"10","Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC Ø100 compreso di scavo e rinfianco.","ml",5,22,110]
[]
[11,"11","Esecuzione di nuovo plinto di pubblica illuminazione in calcestruzzo compreso scavo.","n°",1,421.6,421.6]
[]
[12,"12","Spostamento di palo pubblica illuminazione compresa rimozione da plinto esistente, alloggiamento e fissaggio su nuovo plinto (plinto escluso) e collegamento con cavi necessario per dare l'opera finita a regola d'arte","n°",1,470,470]
[]
[13,"13","Fornitura e posa nuove caditoie prefabbricate per la raccolta delle acque piovane compreso chiusino in ghisa.","n°",2,220,440]
[]
[14,"14","Rialzo pozzetti esistenti alla nuova quota di progetto.","n°",8,66,528]
[]
[15,"15","Fornitura e stesa a mano o minifinitrice di tappeto usura su parcheggi compreso spruzzatura di emulsione bituminosa per aggrappo e rullatura finale ","mq",170,14.3,2431]
[]
[16,"16","Taglio asfalto eseguito fino a una profondità di 20 cm","ml",60,6,360]
[]
[17,"17","Fornitura e posa binderi in porfido allettati con malta cementizia, compresa la sigillatura con boiacca e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.","ml",20,38,760]
[]
[null,null,"Opere non prevedibili in progetto"]
[]
[18,"18","Operaio specializzato","ore",20,36,720]
[]
[19,"19","Demolitore/motosega","ore",10,22,220]
[]
[20,"20","Miniescavatore","ore",10,53,530]
[]
["21","21","Camion","ore",5,67,335]
[]
[{"$nulls":5},"SOMMANO",35200]
[]
[{"$nulls":5},"ONERI PER LA SICUREZZA",800]
[]
[{"$nulls":5},"TOTALE",36000]
[]
[{"$nulls":4},"IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO"]
[null,null,null,"     ","               geom. Galbero Luca"]