{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Computo metrico"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Computo metrico","index":0,"n_rows":44,"n_cols":6,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,0,43,5],[0,0,0,5],[1,5,3,5],[2,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["COMPUTO METRICO ESTIMATIVO                                                                                                                  CASERMA DEI CARABINIERI, VIA PASTRENGO                                                                                              INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "]
["Articolo","Indicazione dei lavori e delle provviste","U.misura","Quantità","Prezzo Unitario","Importo"]
["N."]
[]
[1,"Allestimento cantiere (recinzione, wc, segnaletica di sicurezza,ecc.)","a corpo",1,500,500]
[2,"Redazione POS e PIMUS, oneri per la sicurezza","a corpo",1,350,350]
[null,"PONTEGGIO A TELAIO"]
[3,"Realizzazione (montaggio, smontaggio e nolo) di ponteggi con elementi prefabbricati, muniti di\nparapetto, fermapiede, piani di calpestio e\nsottoponte, scalette di accesso ai piani con botola, ed eventuale integrazione delle parti a\ncompletamento con tubo e giunto; il tutto a norma di Legge e come da indicazioni del libretto di uso e montaggio fornito dal costruttore. In caso di integrazione con elementi non forniti dal costruttore del ponteggio, verrà prodotto il calcolo strutturale da tecnico abilitato per tutte le parti riguardanti \"portali, sbalzi, irrigidimenti ecc.\" con indicazione dei carichi sopportabili compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte e nel rispetto della normativa di sicurezza."]
[null,"perimetrale ai garage con protezione anticaduta dal tetto","mq",186,10,1860]
[null,"RIMOZIONE LASTRE CEMENTO AMIANTO"]
[4,"Rimozione lastre di cemento amianto previa\nredazione di piano d'intervento da presentare\nall'ASL competente per acquisizione nulla-osta;\ninertizzazione delle lastre con apposita soluzione incapsulante tipo D in grado di bloccare le eventuali fibre di amianto in procinto di liberarsi, come previsto dal D.M. del 20/08/1999, rimozione degli ancoraggi con attrezzi manuali o avvitatori a bassa velocità, rimozione delle lastre, politenatura delle stesse, calo a terra, impacchettatura finale su bancali opportunamente etichettati, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato","mq",110,18.9,2079]
[5,"Rimozione e sostituzione tavelle lesionate del tetto dei garage a Nord, mediante: puntellazione di sicurezza delle travi in cemento a vista, ponteggio/trabatello interno, demolizione tavelle lesionate, posa nuove tavelle, smaltimento del materiale di risulta","a corpo",1,800,800]
[6,"Ripresa di fessurazioni nelle pareti del garage per una striscia di larghezza max 30 cm con malta antiritiro previa scarnificazione delle stesse, pulizia, compreso ponteggio, materiali necessari e rete in naylon di armatura compresa ripresa finale con malta fina","mq",5,125,625]
[null,"NUOVA COPERTURA GARAGE"]
[7,"Adattamento della lattoneria esistente dei garage con eventuale sostituzione di parti particolarmente degradate in lamiera zincata preverniciata","a corpo",1,450,450]
[8,"Fornitura e posa di pannelli tipo coppo, con supporto esterno in acciaio zincato colore rosso tegola e supporto interno in acciaio zincato colore grigio, riempimento in poliuretano alta densità, spess. mm. 40 + mm.36 di onda, completo di colmo fustellato tipo coppo; fissaggio con fungo in EPDM + rondella in alluminio rosso tegola su listelli in legno con viti per legno TE FR 6,6 x 130 – 150, rondella di tenuta in PVC; compresi tiri in quota, sfridi e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte","mq",110,58.5,6435]
[null,"INTERVENTI ESTERNI CORPO CASERMA"]
[9,"Ispezione con pulizia dei canali di gronda e disintasamento dei tubi pluviali, dell'intero fabbricato con ausilio di piattaforma aerea (compreso nolo) ","a corpo",1,2100,2100]
[10,"Eliminazione tubo pluviale che scarica sul tetto dei garage e fornitura e posa di nuovo tubo pluviale in lamiera zincata preverniciata in posizione che consenta lo scarico diretto a\nterra nell'area cortiva dei garage NORD, compreso nolo di piattaforma aerea","a corpo",1,550,550]
[11,"Creazione di canalizzazione in PVC incassata nella muratura esistente per convogliamento fumi della cappa della cucina,\n(preferibilmente a tetto), compreso fornitura e posa di torrino esterno e ripristini finali dell'intonaco","a corpo",1,1200,1200]
[12,"Ripresa perdita sul tetto in prossimità dell'attuale tubo pluviale da spostare, con sistemazione del canale di gronda, delle eventuali tegole da sistemare, scrostatura porzioni di intonaco della cornice di gronda e ripresa con malta, compreso nolo di piattaforma aerea","a corpo",1,390,390]
[null,"ZOCCOLATURA ESTERNA "]
[13,"Demolizione intonaco esterno perimetrale della caserma per un altezza di ml.1,10 circa (sotto bancali finestre) fino al vivo della muratura, compreso lo smaltimento del materiale di risulta","mq",60,15,900]
[14,"Formazione, per un’altezza di ml. 1,10 circa da terra, di ciclo risanante ad azione deumidificante in tre strati, con malte premiscelate ad alta resistenza ai sali, composte da calci idrauliche naturali eseguito come segue:"]
["a)","Strato di antisale per rinzaffi di livellamento e di aggrappaggio prima dell'intonacatura applicato con intonacatrice ;"]
["b)","Strato di risanamento protettivo e deumidificante ad alta porosità spess. mm. 30 circa, applicato con intonacatrice;"]
["c)","Strato di fondo intermedio riempitivo e uniformante\n"]
["d)","Strato di intonachino colorato a finire spess. mm. 3 circa"]
[null,null,"mq",60,89.5,5370]
[null,"PARETI INTERNE"]
[15,"Trattamento su pareti interne per rimozione fenomeni di degrado causato da umidità saliente con formazione finale di zoccolatura di cm. 100 da terra, costituito dalle seguenti\nlavorazioni:"]
["a)","Demolizione completa fino al vivo della pietra dell'intonaco interno nei punti più compromessi dall'umidità saliente, per un'altezza di almeno il doppio della linea di risalita, trattamento antisale mm. 3 circa, intonaco da risanamento spess.mm. 20 minimo ","mq",40,48,1920]
["b)","Scrostatura e raschiatura di tutte le pareti interne rimanenti per un'altezza di cm.100 da terra, di tutte le parti degradate e comunque dello strato di mm. 1,5 circa di malta fina","mq",160,9,1440]
["c)","Rasatura con funzione livellante e consolidante eseguita con prodotto altamente traspirante e deumidificante , (per una altezza di cm. 100 da terra)","mq",160,10,1600]
["d)","Finitura dell'abbassamento da cm. 100 con pittura altamente traspirante a base acril-silossanica","mq",200,13,2600]
[16,"Tinteggiatura superficie rimanente delle pareti interne (al di sopra dei cm. 100 trattati) con due mani di pittura traspirante","mq",400,3.8,1520]
[null,"ORE IN ECONOMIA"]
[17,"Sistemazione della pavimentazione esterna in\nmasselli di cemento autobloccante, avvallata in\nalcuni punti, verifica del sistema di raccolta acque meteoriche , riparazione e consolidamento di alcune lesioni sulla recinzione esterna, spostamento mobilio, ecc"]
[null,"operaio specializzato","ore",26,30,780]
[null,"operaio qualificato","ore",26,28.5,741]
[null,"operaio comune","ore",26,26.5,689]
[null,"noli e materiali di consumo","a corpo",1,500,500]
[null,"TOTALE LAVORI",null,null,null,35399]
["di cui € 3.355,00 per oneri della sicurezza"]