{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["G Impianti"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"G Impianti","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["COMUNE DI OSIO SOTTO"]
[]
[{"$nulls":8},"OFFERTA DITTA MAVER  DI NEMBRO (BG) ALLEGATA ALLA DET. N° 1125 DEL 23.12.2015 "]
[]
[{"$nulls":9},"Importo"]
[null,"Pos.","Art.",null,null,null,"U.M.","Q.tà","Descrizione","unitario","totale"]
[null,"1","G","01","01","d","Nr.",12,"Fornitura e posa in opera di armatura stradale tipo AEC modello Kaos, comprensiva di lampada Cosmopolis 60W dimmerabile, sostituzione montante all'interno del palo e rifaicmento giunzioni, accessori vari di collegamento e fissaggio e quant'altro necessario a dare in lavoro finito e in opera (via Cimarosa)",380,4560]
[null,"2","G","01","01","d","Nr.",13,"Fornitura e posa in opera di armatura stradale tipo AEC modello Kaos, comprensiva di lampada Cosmopolis 60W dimmerabile, sostituzione montante all'interno del palo e rifaicmento giunzioni, accessori vari di collegamento e fissaggio e quant'altro necessario a dare in lavoro finito e in opera (via Verga)",380,4940]
[null,"3","G","01","01","d","Nr.",3,"Fornitura e posa in opera di armatura stradale tipo AEC modello Kaos, comprensiva di lampada Cosmopolis 60W dimmerabile, sostituzione montante all'interno del palo e rifaicmento giunzioni, accessori vari di collegamento e fissaggio e quant'altro necessario a dare in lavoro finito e in opera (via Alfieri)",380,1140]
[null,"4","G","01","01","d","Nr.",2,"Fornitura e posa in opera di armatura stradale tipo AEC modello Kaos, comprensiva di lampada Cosmopolis 60W dimmerabile, sostituzione montante all'interno del palo e rifaicmento giunzioni, accessori vari di collegamento e fissaggio e quant'altro necessario a dare in lavoro finito e in opera (via Cavour)",380,760]
[null,"5","G","01","01","d","Nr.",4,"Fornitura e posa in opera di armatura stradale tipo AEC modello Kaos, comprensiva di lampada Cosmopolis 60W dimmerabile, sostituzione montante all'interno del palo e rifaicmento giunzioni, accessori vari di collegamento e fissaggio e quant'altro necessario a dare in lavoro finito e in opera (via Carducci)",380,1520]
[null,"6","G","01","01","d","Nr.",4,"Fornitura e posa in opera di armatura stradale tipo AEC modello Kaos, comprensiva di lampada Cosmopolis 60W dimmerabile, sostituzione montante all'interno del palo e rifaicmento giunzioni, accessori vari di collegamento e fissaggio e quant'altro necessario a dare in lavoro finito e in opera (via Mascagni)",380,1520]
[null,"7","G","01","01","d","Nr.",5,"Fornitura e posa in opera di armatura stradale tipo AEC modello Kaos, comprensiva di lampada Cosmopolis 60W dimmerabile, sostituzione montante all'interno del palo e rifaicmento giunzioni, accessori vari di collegamento e fissaggio e quant'altro necessario a dare in lavoro finito e in opera (via Mameli)",380,1900]
[null,"8","G","01","01","d","Nr.",1,"Smantellamenti impianti elettrici non più utilizzati e trasporto materiale presso idonei centri di stoccaggio",1841,1841]
[null,"9","G","01","01","d","Nr.",26,"Smontaggio lampione esistente (via Fermi e via Volta)",22,572]
[null,"10","G","01","01","d","Nr.",12,"Modifica palo da diametro 120mm a diametro 60mm mediante riduzione in acciaio (via Fermi e via Volta)",45,540]
[null,"11","G","01","01","d","Nr.",12,"Fornitura e posa in opera di armatura stradale con ottica ciclabile tipo \"ECO RAYS 0F2H1 STU-S 4.7M/DA\" con dispositivo per la dimmerizzazione automatica, cablato in classe II, 230V 50Hz, rifasato, completo di lampada a 2 moduli led con temperatura di colore 4000K, flusso luminoso 3650lumen, potenza assorbita 42,5W, corrente di pilotaggio 700mA, comprensivo di accessori vari di collegamento e fissaggio e quant'altro necessario a dare in lavoro finito e in opera (via Fermi)",445,5340]
[null,"12","G","01","01","d","Nr.",10,"Fornitura e posa in opera di armatura stradale tipo \"ITALO 1 0F2H1 STU-S 3M/DA\" con dispositivo per la dimmerizzazione automatica, cablato in classe II, 230V 50Hz, rifasato, completo di lampada a 3 moduli led con temperatura di colore 4000K, flusso luminoso 6130lumen, potenza assorbita 61W, corrente di pilotaggio 700mA, comprensivo di accessori vari di collegamento e fissaggio e quant'altro necessario a dare in lavoro finito e in opera (via Fermi e via Volta)",475,4750]
[null,"13","G","01","01","d","Nr.",4,"Fornitura e posa in opera di proiettore con ottica asimmetrica 70° completo di staffa per fissaggio su traversa tipo \"GALILEO 1 ASP-7W 4.7-3M/DA\" con dispositivo per la dimmerizzazione automatica, cablato in classe II, 230V 50Hz, rifasato, completo di lampada a 3 moduli led con temperatura di colore 4000K, flusso luminoso 16170lumen, potenza assorbita 150W, corrente di pilotaggio 700mA, comprensivo di accessori vari di collegamento e fissaggio e quant'altro necessario a dare in lavoro finito e in opera (via Fermi)",580,2320]
[{"$nulls":8},"Importo complessivo a base d'asta",null,31703]
[]
[{"$nulls":8},"RIBASSO OFFERTO DALLA DITTA PARI AL 6% SUL SUDDETTO IMPORTO A BASA D'ASTA PER UN IMPORTO DI AFFIDO PARI AD EURO 29.800,82.="]
[]
[{"$nulls":8},"F.to Il Responsabile del Procedimento arch. Della Puppa Manlio"]