{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Foglio1","Foglio2","Foglio3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":4,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,0,46,3],[47,0,47,3],[1,0,2,3],[4,0,4,3],[3,0,3,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["COMUNE DI OSIO SOTTO \nProvincia di Bergamo"]
[]
["OFFERTA DITTA ZAMBELLI PER INTERVENTI VARI - OTTOBRE 2015 - ALLEGATA ALLA DET. N° 782 DEL 21.10.2015"]
[]
["RIPARAZIONI VARI - OPERE DA FABBRO "]
[null,null,"cad","tot"]
[1,"Municipio : sostituzione di fermo elettrico per apertura maniglione antipanico - porta entrata Comune, con smontagggio fermo e modifica incontro; ",205,205]
[1,"Campus: riparazione porta armadio metano, con sostituzione delle cerniere;",100,100]
[1,"Campus: sostituziione serratura elettrica cancello mensa;",150,150]
[1,"Farmacia : riparazione molla porta di accesso; ",47,47]
["n° 6","Aree pubbliche : fornitura e posa di piantane con antiruggine a smalto complete di piatti con asole per fissaggio  elementi; ",335,335]
["n° 8","Parco di via Diaz : fornitura e posa di staffoni in lamiera da 5mm, piegati e forati a varie misure, più viti per fissaggio, per rinforzo assito in legno ponte , compreso di generatore: montaggio di n° 6 piantane in tubolare, complete di piatti con asole. Tutto il materiale è verniciato con antiruggine a smalto;",93,744]
[]
[null,"               TOTALE  EURO - A BASE  D'ASTA",null,1581]
[]
[null,"Ribasso offerto dalla Ditta pari al 4,5% per un importo di affido pari ad Euro 1.509,86.="]
[]
[null,"    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - F.TO ARCH. DELLA PUPPA MANLIO"]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}