{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Foglio1","Foglio2","Foglio3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,0,42,3],[43,0,43,3],[1,0,2,3],[3,0,3,3],[14,1,14,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["COMUNE DI OSIO SOTTO \nProvincia di Bergamo"]
[]
["OFFERTA DITTA P.M. DI MANGILI DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) ALLEGATA ALLA DET. N° 1267 DEL 27.12.2016                                            PER MANUTENZIONE IMPIANTO E CONDUZIONE CON TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO CENTRO SPORTIVO DI OSIO SOTTO PERIODO DICEMBRE 2016 - NOVEMBRE 2017"]
[" ",null,"cad","tot"]
[]
[1,"Analisi della combustione per il contenimnento dei consumi ed antinquinamento con apparecchiatura omologata e conforme alla Norma UNI 10389  e rilascio relativa stampa dati;                                                                                   Seconda analisi della combustione per il controllo del rendimento delle caldaie a metà della stagione invernale;                                                                    Aggiornamento del libretto d'impianto ;                                                         Cartello da apporre all'esterno della Centrale Termica con i dati relativi al fabbricato, le ore di funzionamento giornaliero ed il nome della Ditta responsabile della manutenzione ;                                                                                         Revisone estiva del gruppo termico ;                                                            Pulizia del defangatore;                                                                                  Pulizia del locale caldaia;                                                                         Controllo  e manutenzione del locale circolatori ed accumulo sanitario, con verifica funzionamento dell'addolcitore e riempimento serbatoio sale;                              Eventuali interventi per chiamata a causa di disfunzione del gruppo termico durante la stagione invernale ed estiva ;                                                                   Emissione e consegna della documentazione obbligatoria agli organi competenti (CAIT) con frequenza biennale;                                                                    Messa a riposo dell'impianto di riscaldamento a fine stagione; "]
[null,"N.B. La Ditta dovrà operare in osservanza del D.P.R. 551/99, delle normative UNI 10435/10436/8364 della D.G.R. 8/8355 del 05/11/2008 e della D.G.R. 3965/2015 e successive modifiche ed integrazioni; Dovrà inoltre essere stipulata Assicurazione con primaria Compagnia a copertura dei rischi derivanti."]
[" "]
[]
[null,"               TOTALE  EURO - A BASE  D'ASTA",null,1550]
[]
[null,"Ribasso offerto dalla Ditta pari al 2% sul suddetto importo a basa d'asta per un importo di affido pari ad Euro 1.519,00.="]
[]
[null,"    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - F.TO  ARCH. DELLA PUPPA MANLIO"]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}