{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["El prezzi","Computo potature","Quadro ec potature  "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":9,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"El prezzi","index":0,"n_rows":94,"n_cols":4,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["COMUNE DI OSIO SOTTO"]
["MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO: "]
["SOSTITUZIONE ALBERI AREA VIA DON MANZONI – Dicembre 2015"]
[]
[null,"                ELENCO PREZZI"]
["Codice      ","DESCRIZIONE","U.m.","PREZZO €"]
[]
["A","MANO D'OPERA GIARDINIERE"]
["A.2","Specializzato capo giardiniere super","h",28]
["A.3","Specializzato giardiniere super","h",27]
["A.4","Specializzato autista, potatore","h",25]
["A.5","Qualificato (ausiliario d'azienda, aiuto giardiniere)","h",24]
["A.6","Operaio comune oltre i 18 anni","h",22]
[]
["B","NOLI"]
["B.2","Nolo a caldo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: "]
["B.2.a","della portata fino a 4000 kg","h",40]
["B.2.b","della portata da 4000 fino a 12000 kg","h",50]
["B.2.c","della portata da 12000 fino a 18000 kg","h",70]
["B.2.d","per autocarri dotati di gru/caricatore idraulica attrezzata, aumento percentuale sul prezzo","h",12.838]
["B.2.e","autocarro munito di autobotte per l'irrigazione delle piante","h",19.75]
["B.4","Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego:"]
["B.4.a","larghezza di taglio fino a 0,5 m","h",17.459]
["B.4.b","larghezza di taglio tra 0,5 - 0,9 m","h",19]
["B.4.c","larghezza di taglio tra 0,9 - 1,2 m","h",21.054]
["B.4.d","larghezza di taglio oltre 1,2 m","h",22.594]
["B.4.e","in presenza di raccoglitore d’erba, aumento del prezzo base","%",5.135]
["B.6","Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo trinciatore/sfibratore per la regolarizzazione della vegetazione dei bordi stradali e delle scarpate, larghezza di taglio compresa tra 0,8 - 1,2 m, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: "]
["B.6.a","per trattrici fino a 50 HP","h",32]
["B.6.b","per trattrici di potenza a 65 HP","h",34]
[null,"per trattrici di potenza a 75 HP","h",35]
["B.9","Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego"]
["B.9.a","piattaforma con sollevamento fino a 12 m","h",35]
["B.9.b","piattaforma con sollevamento fino a 20 m","h",45]
["B.9.c","piattaforma con sollevamento fino a 30 m","h",55]
["B.9.d","piattaforma con sollevamento oltre i 30 m","h",75]
["B.9.e","per mezzo semovente autonomo, aumento percentuale sul prezzo base","%",5.135]
["B.10","Nolo a caldo di minipala o miniescavatore, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego:"]
["B.10.a","fino a 15 kW","h",30]
["B.10.b","da 15 a 25 kW","h",35]
["B.11","Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego:"]
["B.11.a","botte capacità fino a 4 mc","h",35]
["B.11.b","botte capacità sino a 10 mc","h",38]
[]
["M","ABBATTIMENTI, POTATURE"]
["M.2","Abbattimento di albero, a traffico aperto, taglio tronco a livello del piano circostante compresi accatastamento pulizia trasporto e smaltimento risulte"]
["M.2.a","fino a 3 m. di altezza","cad.",30]
["M.2.b","da 3 fino a 6 m di altezza","cad.",70]
["M.2.c","oltre i 6 fino a 12 m di altezza","cad.",120]
["M.2.d","oltre i 12 fino a 20 m. di altezza","cad.",160]
["M.2.e","oltre i 20 fino a 30 m. di altezza","cad.",400]
["M.3","Estirpazione di cespugli, piante arbustive e alberetti (minimo 10 piante) compresi lo sradicamento completo del ceppo e delle radici, il riporto del terreno coltivo idoneo il trasporto e l'onere di discarica dei materiali di risulta"]
["M.3.a","altezza fina a 4,00 m.","cad.",8.303]
["M.3.b","altezza oltre 4,00 m. fino a 6,00 m.","cad.",21.63]
["M.4","Sradicamento di ceppaia compreso riempimento della buca con terra di coltivo raccolta, pulizia, trasporto e smaltimento delle risulte"]
["M.4.1","diam. ceppaia fino a 10 cm.","cad.",10]
["M.4.2","diam. ceppaia da 10 a 30 cm.","cad.",25]
["M.4.3","diam. ceppaia da 30 a 50 cm","cad.",38]
["M.4.4","diam. ceppaia da 50 a 80 cm.","cad.",65]
["M.4.5","diam. ceppaia oltre 80 cm.","cad.",100]
["M.6","Potatura ordinaria di siepe con tosasiepe meccanica per mantenimento della forma originale, (minimo 100 m.) compresa la pulizia delle erba infestanti e asportazione dei materiali di risulta."]
["a","h 1,2 per una altezza fino a 120 cm. misurata dopo\nl'intervento a mantenimento effettato","ml",1.5]
["b","h. 1,2-1,8 per una altezza fino da 120 a 180 cm.\nmisurata dopo l'intervento a mantenimento effettato","ml",1.8]
["c","H  1,8-2,50 per siepie. misurata a riduzione effettata","ml",3]
[4,"H  oltre 2,50 per siepe misurata a riduzione effettata"]
["M.7","Potatura straordinaria di siepe eseguita a regola d'arte con la riduzione delle dimensioni per l'intera superficie compresi la coltura al piede."]
["M.7.a","h 1,2 per una altezza fino a 120 cm. misurata a\nriduzione effettata","ml",2.5]
["M.7.b","H 1,2-1,8 per siepi di altezza oltre i 120 fino a 180\ncm. misurata a riduzione effettata","ml",3]
["M.7.c","H oltre 1,8 per siepi di altezza oltre 180 cm.\nmisurata a riduzione effettata","ml",4]
["M.8","Potatura e mondatura cespugli, piante arbustive e di alberetti, effettuata a regola d'arte secondo le direttive della Direzione Lavori"]
["M.8.a","altezza fino a 3 m.","cad.",4.882]
["M.8.b","altezza oltre i 3,00 m. fino a 4,5 m.","cad.",8.216]
["M.9","Potatura albero, a traffico aperto da attuare come da indicazioni della DL, compresi accatastamento, pulizia, trasporto, smaltimento delle risulte, ispezione della chioma in quota e segnalazione di eventuali anomalie (cavità, ferite, ecc) "]
["a","innalzo palco fino a 4 m.","cad.",25]
["b","fino a 6 metri","cad.",60]
["c","oltre i 6 fino a 8 m.","cad.",80]
["d","oltre i 8 fino a 12 m.","cad.",110]
["e","oltre i 12 fino a 18 m.","cad.",150]
["f","Da 18 fino a 22 m.","cad.",220]
[null,"da 23 fino a 30 m.","cad.",390]
["M.11","Abbattimento di albero, a traffico aperto, taglio tronco a livello del piano circostante compresi accatastamento pulizia trasporto e smaltimento risulte"]
["a","innalzo palco fino a 4 m.","cad.",25]
["b","fino a 6 metri","cad.",60]
["c","oltre i 6 fino a 8 m.","cad.",80]
["d","oltre i 8 fino a 12 m.","cad.",110]
["a","Area Via Don Manzoni","cad.",160]
[null,"Sradicamento di ceppaia compreso riempimento della buca con terra di coltivo raccolta, pulizia, trasporto e smaltimento delle risulte"]
["a","Area Via Don Manzoni","cad.",80]
["P.1","Carpinus betulus Pyramidalis zolla H. 4-4,5 m.","cad.",187]
["P.2","Messa a dimora di piante, compensata in percentuale,compresi lo scavo della buca, la piantagione, il reinterro, l'eventuale potatura, la formazione del tondello d'irrigazione, la prima bagnatura, lo smaltimento di tutti i materiali di risulta, la garanzia e la fornitura dei materiali necessari (piante escluse), come di seguito specificato: - per arbusti e alberi fino a 2,5 m di altezza: buca 50x50x50 cm., torba 10 lt, concimeminerale composto 0,2 Kg. paccimatura con corteccia di pino; - per alberi da 2,5 a 3,5 m. di altezza buca di 100x100x70cm., torba 15 lt., concime minerale composto 0,5 Kg. paccimatura con corteccia di pino,; - per alberi oltre 3,5 m di altezza buca superiore a 120x120x80 cm, torba 25 lt., concime minerale composto 1,2 Kg. paccimatura con corteccia di pino;; - tappezzanti, arbusti e arbusti a macchia, vangatura e pacciamatura con corteccia di pino (pezzatura 2- 3 cm. spessore 7 cm.) della superficie a tappezzanti o ad arbusti a macchia, concime minerale composto; - inoltre per gli alberi è compreso: l'ancoraggio con tutori o sistema di ancoraggio interrato,"]
[null,"il sistema di protezione del colletto (tubo corrugato h. 25 cm in parte interrato) colore verde, tubo fessurato (diam 80 mmm lunghezza 1,20 m.) interrato per l'irrigazione. Percentuale soggetta alla riduzione pari allo sconto del ribasso e da calcolare sul prezzo lordo di fornitura delle piante.","%",40]
["P.3","Sistemazione prato mediante fornitura terra per riempimento depressioni, livellamento asperità, buche, compreso livellamento, asportazione e smaltimento risulte (inerti e varie) erpicatura e  semina","corpo",1995]
["T.4.6","Irrigazione di piante con autobotte attrezzata per l'irrigazione, quantità minima di acqua per pianta 60 litri.","cad",4]
["T.4.205","Manutenzione di piante per il periodo di un anno compresa garanzia i seguenti interventi:\n- ripristino verticalità\n- potature concimazioni trattamenti ed ogni altro intervento necessario per la buana crescita delle piante\n- sostituzione, annuale, delle piante morte o morenti da eseguirsi durante il periodo autunnale.\n- ogni altra opera di manutenzione prevista dal capitolato speciale escluse le irrigazioni.","cad",7.88]

{"sheet":"Computo potature","index":1,"n_rows":36,"n_cols":6,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,0,32,4],[33,0,33,5],[4,0,4,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["COMUNE DI OSIO SOTTO"]
["MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO: "]
["SOSTITUZIONE ALBERI AREA VIA DON MANZONI – Dicembre 2015"]
[]
["OFFERTA DELLA DITTA PROGETTO VERDE  DI PALAZZAGO (BG)  ALLEGATA ALLA DET. N° 127 DEL 23.02.2016"]
[]
[null,"                 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO"]
["Codice      ","INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  -  MISURE","U.m.","PREZZO €","QUANTITA'","IMPORTO €"]
[]
[0,"Le piante fornite dovranno essere di 1a scelta e possedere  dettagliatamente le caratteristiche descritte negli allegati tecnici. legenda alle voci: h: altezza dell'albero, distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma; tr: circonferenza del fusto misurata ad un metro dal colletto; chi: diametro della chioma,  dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, e due terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi; p: altezza del primo palco, distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della branca principale più vicina; RN: radice nuda; Z: zolla, misura del diametro; V: vaso, misura del diametro."]
[]
["M.11","Abbattimento di albero, a traffico aperto, taglio tronco a livello del piano circostante compresi accatastamento pulizia trasporto e smaltimento risulte"]
["a","innalzo palco fino a 4 m.","cad.",25]
["b","fino a 6 metri","cad.",60]
["c","oltre i 6 fino a 8 m.","cad.",80]
["d","oltre i 8 fino a 12 m.","cad.",110]
["a","Area Via Don Manzoni","cad.",160,23,3680]
[]
[null,"Sradicamento di ceppaia compreso riempimento della buca con terra di coltivo raccolta, pulizia, trasporto e smaltimento delle risulte"]
["a","Area Via Don Manzoni","cad.",80,23,1840]
[]
["P.1","Carpinus betulus Pyramidalis zolla H. 4-4,5 m.","cad.",187,24,4488]
[]
["P.2","Messa a dimora di piante, compensata in percentuale,compresi lo scavo della buca, la piantagione, il reinterro, l'eventuale potatura, la formazione del tondello d'irrigazione, la prima bagnatura, lo smaltimento di tutti i materiali di risulta, la garanzia e la fornitura dei materiali necessari (piante escluse), come di seguito specificato: - per arbusti e alberi fino a 2,5 m di altezza: buca 50x50x50 cm., torba 10 lt, concimeminerale composto 0,2 Kg. paccimatura con corteccia di pino; - per alberi da 2,5 a 3,5 m. di altezza buca di 100x100x70cm., torba 15 lt., concime minerale composto 0,5 Kg. paccimatura con corteccia di pino,; - per alberi oltre 3,5 m di altezza buca superiore a 120x120x80 cm, torba 25 lt., concime minerale composto 1,2 Kg. paccimatura con corteccia di pino;; - tappezzanti, arbusti e arbusti a macchia, vangatura e pacciamatura con corteccia di pino (pezzatura 2- 3 cm. spessore 7 cm.) della superficie a tappezzanti o ad arbusti a macchia, concime minerale composto; - inoltre per gli alberi è compreso: l'ancoraggio con tutori o sistema di ancoraggio interrato,"]
[null,"il sistema di protezione del colletto (tubo corrugato h. 25 cm in parte interrato) colore verde, tubo fessurato (diam 80 mmm lunghezza 1,20 m.) interrato per l'irrigazione. Percentuale soggetta alla riduzione pari allo sconto del ribasso e da calcolare sul prezzo lordo di fornitura delle piante.","%",40,1,1795.2]
[]
["P.3","Sistemazione prato mediante fornitura terra per riempimento depressioni, livellamento asperità, buche, compreso livellamento, asportazione e smaltimento risulte (inerti e varie) erpicatura e  semina","corpo",1995,1,1995]
[]
["T.4.6","Irrigazione di piante con autobotte attrezzata per l'irrigazione, quantità minima di acqua per pianta 60 litri."]
[null,"24 x 7","cad",4,168,672]
[]
["T.4.205","Manutenzione di piante per il periodo di un anno compresa garanzia i seguenti interventi:\n- ripristino verticalità\n- potature concimazioni trattamenti ed ogni altro intervento necessario per la buana crescita delle piante\n- sostituzione, annuale, delle piante morte o morenti da eseguirsi durante il periodo autunnale.\n- ogni altra opera di manutenzione prevista dal capitolato speciale escluse le irrigazioni.","cad",7.88,24,189.12]
["Totale comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro 700,00.=",{"$nulls":4},14659.320000000002]
["RIBASSO OFFERTO DALLA DITTA PARI AL 39% SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA DI EURO 13.959,32.= PER UN IMPORTO DI AFFIDO PARI AD EURO 8.515,18.= + EURO 700,00.= PER COMPLESSIVE NETTE EURO 9.215,18.="]
[]
[null,"Il Rrsponsabile del procedimento F.to arch. Della Puppa Manlio"]

{"sheet":"Quadro ec potature  ","index":2,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,null,"   COMUNE DI OSIO SOTTO"]
[]
[{"$nulls":4},"MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO: "]
[{"$nulls":4},"SOSTITUZIONE ALBERI AREA VIA DON MANZONI – Dicembre 2015"]
[]
[null,null,null,"    QUADRO ECONOMICO"]
[]
[null,"IMPORTO DEI LAVORI",null,null,null,"Euro"]
[]
[null,"lavori di manutenzione del verde",null,null,null,0]
[]
[]
[{"$nulls":4},"totale opere",0]
[{"$nulls":4},"di cui sicurezza",700]
[]
[]
[null,"SOMME A DISPOSIZIONE",null,null,null,"Euro"]
[]
[null,"Spese tecniche di progettazione "]
[null,"contabilità e liquidazione lavori",null,null,null,1700]
[null,"Contributo previdenziale 2%",null,null,null,34]
[null,"IVA 22% spese tecniche e 2%",null,null,null,381.48]
[null,"IVA 22% lavori",null,null,null,0]
[null,"arrotondamento",null,null,null,0.1496]
[{"$nulls":4},"totale ",2115.6296]
[]
[null,"IMPORTO COMPLESSIVO OPERE",null,null,null,2115.6296]