{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["ALLACCIAMENTI","Foglio1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ALLACCIAMENTI","index":0,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,10],[1,0,1,10],[19,0,19,10],[10,2,10,6],[14,2,14,6],[2,9,3,9],[4,2,4,6],[12,2,12,6],[2,0,3,0],[14,7,14,10],[2,7,3,7],[7,2,7,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["OFFERTA DITTA FRATUS DI LEVATE ALLEGATA ALLA DET. N° 646 DEL 08.08.2016"]
["Pos.","Codice voce",{"$nulls":5},"Unità di misura","Totale","Costo unitario","Costo totale"]
[null,"Riferimento all'opera","n° elementi","Larghezza","Lunghezza","Altezza","Totale",null,null,null,"€"]
[1,null,"Scavo in sezione ristretta eseguito con miniescavatore e successivo reinterro"]
[null,null,1,0.4,15,0.5,3]
[{"$nulls":6},3,"mc",3,40,120]
[2,null,"Predisposizione di cavidotti corrugati diametro mm 63 per predisposizione alimentazione pali illuminazione compreso ricopertura tubi con cls"]
[null,null,1,1,15,1,15]
[{"$nulls":6},15,"m",15,14,210]
[3,null,"Realizzazione di plinto per predisposizione posa palo luce, compreso scavo, getto cls e posa tubo diametro cm 20 e profondità 1 m, compreso assistenza posa palo con intasamento plinto al piede del palo"]
[null,null,2,1,1,1,2,"cad",2,250,500]
[4,null,"Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione in cls tipo elettrico dim. 40x40 senza fondo completi di chiusini in ghisa"]
[null,null,4,1,1,1,4,"cad",4,125,500]
[5]
[null,null,1,1,1,1,1,"a corpo",1,0,0]
[]
[null,"TOTALE A BASE D'ASTA ",null,null,null," "," "," "," ","€",1330]
["RIBASSO OFFERTO DALLA DITTA PARI AL RIBASSO DEL 2% SUL SUDDETTO IMPORTO A BASE D'ASTA PER UN IMPORTO DI AFFIDO PARI AD EURO 1.303,40.= ",{"$nulls":10},"offerta"]
["IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - F.TO ARCH. DELLA PUPPA MANLIO ",{"$nulls":10},"p"]

{"sheet":"Foglio1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}