{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Foglio1","Foglio2","Foglio3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":4,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,0,43,3],[44,0,44,3],[1,0,2,3],[4,0,4,3],[3,0,3,3],[15,1,15,3],[18,1,18,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["COMUNE DI OSIO SOTTO \nProvincia di Bergamo"]
[]
["OFFERTA DITTA A.G. TERMOIDRAULICA S.R.L. DI CASTEL ROZZONE (BG) ALLEGATA ALLA DET. N° 760 DEL 16.09.2016 - PER FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORI PRESSO MUNICIPIO"]
[]
[null,null,"cad","tot"]
[]
[3,"Fornitura e posa di ventilconvettore completo di batteria in rame, ventilatore centrifugo, mobile di copertura in lamiera verniciata, griglie in polimero ABS, complesto di filtro estraibile e vaschetta raccogli condensa a scarico naturale, idoneo per impianto a due tubi. Completo di :    termostato ambiente completo di commutatore OFF/1/2/3 velocità ed estate/inverno con possibilità di collegamento esternamente di termostato di minima. Montaggio a bordo macchina; Coppia piedini da fissare alla struttura interna e due di completamento da fissare alla copertura esterna: Sistema di collegmaento della mandata e ritorno dell'acqua calda/fredda esistente e della erte di scarico condensa esistente al nuovo ventilconvettore. Potenza frigorifera max : 3,70 kw - Potenza termica max: 5,29 kw - Dimensioni 1230x657x220 mm - Marca CARRIER modello 42NMS30FA a pavimento",570,1710]
[]
[" "]
[]
[]
[]
[null,"                                                     TOTALE  EURO - A BASE  D'ASTA",null,1710]
[]
[null,"    Ribasso offerto dalla Ditta pari al 15,50% sull'importo a base d'asta per un importo di affido pari ad Euro 1.444,95.=  "]
[]
[]
[null,"IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.TO ARCH. DELLA PUPPA MANLIO"]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}