{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Tabella1","Tabella2","Tabella3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Tabella1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,3],[3,0,3,3],[11,0,11,3],[7,0,7,3],[2,0,2,3],[3,6,3,9],[9,0,9,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["COMUNE DI OSIO SOTTO (BG)"]
["OFFERTA DITTA ZAMBELLI DI PONTIROLO ALLEGATA ALLA DET. N° 877 DEL 09.10.2017 "]
["FORNITURA E POSA DI   STRUTTURA IN FERRO  PRESSO AREA  ESTERNA MUNICIPIO - DESCRIZIONE -  "]
["Denominazione commerciale","Quantità","Prezzo ","Totale"]
["FORNITURA E POSA DI MANUFATTO IN FERRO IN NUMERO DI 1, COSI' COME DA DISEGNI ESECUTIVI REDATTI DALL'U.T. ED IN VS. POSSESSO - LUNGHEZZA METRI 250 CM. LARGHEZZA 100 CM. ALTEZZA CM. 95  PROFILATI VERTICALI E ORIZZONTALI 20X30X3 - LAMIERA FORATA POSTA SU TUTTO IL LATO PERIMETRALE.               IL LAVORO DOVRA' ANCHE COMPRENDERE LA SALDATURA DEI PEZZI IN LAMIERA TAGLIATA AL LASER- SPESSORE DA 10 MM E  DA 8 MM - CON LE RASTREMAZIONI, LADDOVE RICHIESTO, DEI PROFILATI DELLA STRUTTURA PORTANTE/PIATT NEI PUNTI DI CONGIUNGIMENTO A TERRA. ",1,"   €. 1.300,00 "," €. 1.300,00  "]
[]
["IMPORTO COMPLESSIVO NETTO A BASE D'ASTA PARI AD EURO 1.300,00.="]
[]
["Ribasso offerto dalla Ditta pari allo 0,5% per un importo di affido pari ad Euro 1.293,50.= "]
[]
["IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -  F.TO ARCH. DELLA PUPPA MANLIO"]

{"sheet":"Tabella2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Tabella3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}