{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":16,"sheets":["Foglio1","Foglio2","Foglio3","Foglio4","Foglio5","Foglio6","Foglio7","Foglio8","Foglio9","Foglio10","Foglio11","Foglio12","Foglio13","Foglio14","Foglio15","Foglio16"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":68,"n_cols":5,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[58,1,58,3],[67,1,67,3],[0,0,2,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["COMPUTO METRICO PER REALIZZAZIONE N. 3 LOCALI WC NELLA SCUOLA PRIMARIA DI POPPI (AR)"]
[]
[]
["N.ord.","DESCRIZIONE DELLE OPERE","QUANTITA'","PREZZO UNITARIO","IMPORTO"]
[1,"Smontaggio di serramenti interni, compreso disancoraggio di staffe e quanto altro bloccato nelle strutture murarie"]
[" ","art. TOS20_02.A03.033.002 mq. ",3.25,40,130]
[2,"Demolizione a forza di muratura in forati eseguita a mano o con aiuto di piccoli mezzi meccanici, compreso trasporto a rifiuto del materiale di resulta, per spostamento porta interna R120"]
[" ","art. TOS20_02.A03.004.008 mq. ",0.75,25,18.75]
[3,"realizzazione di tramezzature interne in muratura di mattoni forati e malta di calce cementizia compreso eventuali ponteggi o trabattelli ed ogni onere"]
[" ","art. TOS20_01.C01.013.002 mq. ",38.6,38,1466.8]
[4,"esecuzione di tracce su muratura di tamponamento esistente per esecuzione di tubazioni, fori, canali, canalette, compreso trasposrto a rifiuto del materiale resulta"]
[" ","art. TOS20_02.A03.053.001 ml.",8,20,160]
[5,"esecuzione di tracce su muratura di forati per esecuzione di tubazioni, fori, canali, canalette, compreso trasposrto a rifiuto del materiale resulta"]
[" ","art. TOS20_02.A03.053.001 ml.",30,20,600]
[6,"Fornitura e posa in opera di cassemorti in legno per bussole interne"]
[null,"art. TOS20_01.E04.001.001 cad.",2,45,90]
[7,"Fornitura e posa in opera di telaio per bussola scorrevole per wc disabili"]
[null,"n.",1,350,350]
[8,"Realizzazione di intonacatura realizzata con malta di calce bastarda compreso arriccio mano di fine onere ponteggi e quanto altro"]
[null,"art. TOS20_01.E01.001.001 mq.",98.2,20,1964]
[9,"Fornitura e posa in opera di rivestimento  in piastrelle di ceramica, compreso stuccatura fughe, colle e quanto altro occorre."]
[null,"art. TOS20_01.E03.014.008 mq.",42,45,1890]
[]
[10,"Fornitura e Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica altezza  cm. 8,00 compreso incollaggio ed ogni onere"]
[null,"art. TOS20_01.E02.015.004 ml.",9.3,20,186]
[]
[11,"Assistenza per posa in opera di bussole interne in PVC"]
[null,"art. TOS20_01.E04.003.002 mq.",6,50,300]
["11 bis","Fornitura bussole interne PVC",3,300,900]
[12,"Assistenza per montaggio porta R.120 e porta dell'uscita di sicurezza"]
[null,"n.",2,150,300]
[13,"Fornitura e posa in opera impianto di adduzione e scarico oltre a fornitura e posa in opera di n.2 wc a pavimento con cassetta a zaino, n.2 lavabo comprensivi di rubinetteria e sifoname, n.1 wc a pavimento per disabili con cassetta a zaino, miscelatore con doccetta, n.1 lavabo per disabili comprensivo di ribinetteria e sifoname, maniglioni per disabili e quanto altro necessario:","A corpo",null,4300]
["13 bis","Fornitura e posa in opera di colonna montante di scarico realizzata con tubazione geberit silent dalle fosse biologiche esistenti fino all'interno dei bagni comprensivo di staffaggi, curve, pezzi speciali, scavi, rinterri e cassetta in cartongesso a chiusura tubazioni: ","A corpo",null,2200]
[14,"imbiancatura interna eseguita con tre mani di tempera lavabile compreso ogni onere"]
[null,"art. TOS20_01.F04.004.004 mq.",80,7,560]
[15,"realizzazione impianto elettrico per i locali WC composto da n. 3 punto luce, n. 3 interruttori, n. 1 campanello allarme"]
[null,"a corpo",1,1150,1150]
[16,"Scavo a sezione obbligata per realizzazione plinti e cordoli di fondazione compreso trasporto a rifiuto del materiale di resulta"]
[null,"art. TOS20_01.A04.A008.001 mc.",7,70,490]
[17,"Fornitura e getto di cls armato classe c25/30 per fondazioni, compreso armatura come da esecutivi di progetto"]
[null,"art. TOS20_01.B04.005.002 mc.",7,300,2100]
[18,"Demolizione a forza di porzione di copertura eseguita a mano o con aiuto di piccoli mezzi meccanici, compreso trasporto a rifiuto del materiale di resulta, per realizzazione varco per passerella scala antincendio"]
[null,"art. TOS20_02.A03.007.001 mq. ",11.3,60,678]
[19,"Demolizione a forza di parapetto eseguita a mano o con aiuto di piccoli mezzi meccanici, compreso trasporto a rifiuto del materiale di resulta, per la trasformazione di finestra in porta di uscita di sicurezza  per passerella scala antincendio"]
[null,"art. TOS20_02.A03.004.005 mc. ",0.45,200,90]
[20,"Realizzazione di muratura in bozze di laterizio forato cm. 12 per chiusura spazi lateriali della porzione di copertura compreso ogni onere"]
[null,"art. TOS20_01.C01.011.002 mq. ",10.34,70,723.8]
[21,"Fornitura e posa in opera di manto impermeabilizzante realizzato con guaina elastomerica ardesiata sp. mm. 5 compreso sovrammettitura dei giunti oltre a realizzazione di massetto e acquisto e posa in opera di pavimentazione antisdrucciolevole:"]
[null,"mq.",5,90,450]
[22,"Oneri per la sicurezza (ponteggio,baracca, cartellonistica, bagno, quadro elettrico... Ecc)"]
[null,"n.",1,800,800]
[23,"Altre lavorazioni in economia",null,1000,1000]
[24,"Fornitura e posa in opera di scala di sicurezza:"]
[null,"Fornitura e posa in opera di carpenteria pesante, resa zincata a caldo, (Kg):",3200,3.5,11200]
[null,"Fornitura e posa in opera di piano di calpestio in grigliato maglia 15x76 piatto 30x2, reso zincato a caldo, (Kg):",750,3.5,2625]
[null,"Fornitura e posa in opera di gradini in grigliato maglia 15x76 piatto 30x2 L=1200, resi zincati a caldo (Cad.):",11,56,616]
[null,"Fornitura e posa in opera di parapetti, resi zincati a caldo (ml.):",45,120,5400]
[]
[null,"TOTALE  €    ",null,null,42738.35]
[null,"Contributo spese tecniche progettazione strutturale (Cad.):",1,3172,3172]
[null,"Contributo spese tecniche progettazione Piano della Sicurezza (Cad.):",1,840,840]
[null,"Contributo spese tecniche (PON)",0.07,null,1602.81]
[null,"Fornitura infisso porta di uscita di emergenza in profilato metallico compreso telaio, maniglione di apertura antipanico, IVA compresa:",1,880,880]
[null,"Iva sui lavori:",0.1,2289.73,2289.73]
[null,"Iva sulla fornitura e posa scala di emergenza:",0.1,1984.1,1984.1]
[null,"Spese pubblicità (PON) max 0,5%",null,null,140]
[null,"Arrotondamento",null,null,353.01]
[null,"TOTALE  GENERALE €    ",null,null,54000]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio4","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio5","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio6","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio7","index":6,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio8","index":7,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio9","index":8,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio10","index":9,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio11","index":10,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio12","index":11,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio13","index":12,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio14","index":13,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio15","index":14,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio16","index":15,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}